\parpic[r]{ \begin{tikzpicture}[general, scale=2.5]
   \draw[dashed] (1,1) arc (90:180:1);
   \draw (0.5,0.866) arc (120:180:1);
  \draw[dashed] (1,0) arc (0:90:1);
  \draw(1,0) arc (0:60:1);
  \draw[dashed] (0.5,0.866)--(0.5,0);
  \draw[dashed](0,0)--(0,1)--(1,1)--(1,0);
  \draw[<->](0,0)--(1,0);
  \draw (0.5,0) node[below] {\um{13}};
  \draw (0.25,0) node {$//$};
  \draw (0.75,0) node {$//$};
 \draw (0.5,0) rectangle (0.6,0.1);
 \end{tikzpicture}}
\begin{exercice}
 Jean Saigne, conservateur à Mathyville, a en charge les monuments historiques. Il souhaite installer un luminaire dans la voûte en ogive de la Cathédrale.
Le schéma ci-contre présente les mesures prises sur place.
La voûte est formée par deux arcs de cercle.
Calculer:
\begin{enumerate}
 \item la longueur de l'arc de cercle du sol au sommet de la voûte  (pour la longueur de fils électriques);
 \item la hauteur de la voûte (pour choisir le bon échafaudage).
\end{enumerate}

\end{exercice}

