\begin{exercice}[Acoustique]
Le niveau d'intensité sonore $L$ (en décibels) d'un son est donnée par la formule : \\
$L=10 \log \left( \dfrac{I}{I_0}\right) $ où $I$ est l'intensité du son (en W$\cdot$m\up{$-2$} et $I_0$ le seuil d'audibilité (intensité au-dessous de laquelle on n'entend pas le son). On prendra $I_0=10^{-12}$ W$\cdot$m\up{$-2$}
\begin{enumerate}
\item Compléter le tableau suivant:\\
 \begin{tabular}{|c|c|c|}
  \hline \rowcolor{FondTableaux}
   $L$ (en dB) & $I$ (en W$\cdot$m\up{$-2$}) & Exemple\\ 
    \hline
  $140$ &   & Avion au décollage\\
  \hline
  & $1$ & Discothèque\\
  \hline
$ 100 $ &  & Marteau piqueur\\
  \hline
   & $10^{-4}$ & Restaurant scolaire\\
  \hline
  $ 60$ &  & Salle de classe\\
  \hline
     & $10^{-5}$ & Conversation normale\\
  \hline
   $ 20$ & $ $ & Vent léger\\
  \hline
  \end{tabular}

\smallskip

\item Lorsque l'intensité $I$ double, de combien de décibels augmente
  $L$?
\item Lorsque $L$ augmente de 20 dB, par combien est multiplié $I$?
\end{enumerate}
\begin{cadre}[G1][G4]\textbf{Histoire :} 
  Le bel (B) et le décibel (dB) sont des unités acoustiques nommées ainsi en l'honneur du scientifique Alexander Graham Bell. Il est principalement connu pour l'invention du téléphone en 1876. 
  \end{cadre}
\end{exercice}


